Alimentation commandée par USB (Solution 1)
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Le disque dur est alimenté en courant électrique par le Transfo (5V, 1A ou 12V, 1.7A).
· Le relais intercepte le courant d’alimentation envoyé par l’ordinateur au disque dur via le câble U (ce courant d’alimentation est normalement suffisant pour les disques dur USB 2.5 pouces, mais ce n’est pas le cas ici)
· Si l’ordinateur arrête d’envoyer le courant d’alimentation sur le câble U, alors le relais coupe complètement  l’alimentation sur le câble A. 

· Dès que l’ordinateur recommence à envoyer le courant d’alimentation sur le câble U, alors le relais active l’alimentation sur le câble A.
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Le disque dur est alimenté en courant électrique par le Transfo (5V, 1A ou 12V, 1.7A).

· Le relais intercepte le courant d’alimentation envoyé par l’ordinateur au disque dur via le câble U (ce courant d’alimentation est normalement suffisant pour les disques durs USB 2.5 pouces)
· Si l’ordinateur arrête d’envoyer le courant d’alimentation sur le câble U, alors le relais coupe complètement  l’alimentation sur le câble A. 

· Dès que l’ordinateur recommence à envoyer le courant d’alimentation sur le câble U, alors le relais active complètement  l’alimentation sur le câble A.

La prise reliant le relais à la sortie du transfo doit avoir deux tailles différentes (petite pour le 5 V, 1A et grosse pour le 12V, 1.7 A)
Le signe + est au centre.
[image: image3.emf]

 [image: image4.emf]


Disque dur





Ordinateur





Transfo





Relais





U (USB 2.0)





A





220 V





Disque dur





Ordinateur





Transfo





Relais





U (USB 2.0)





A





220 V








Page : 1

